**Table de routage**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN | Adresse IP | masque | plage | diffusion |
| LAN1(150) | 192.168.0.0/24 | 255.255.255.0 | 0.1-0.254 | .0.255 |
| LAN2(120) | 192.168.1.0/25 | 255.255.255.128 | 1.1-1.126 | 1.127 |
| LAN3(100) | 192.168.1.128/25 | 255.255.255.128 | 1.129-1.254 | 1.255 |
| LAN4(100) | 192.168.2.0/25 | 255.255.255.128 | 2.1-2.126 | 2.127 |
| LAN5(100) | 192.168.2.128/25 | 255.255.255.128 | 2.129-2.254 | 2.255 |
| LAN6(80) | 192.168.3.0/25 | 255.255.255.128 | 3.1-3.126 | 3.127 |
| LAN7(80) | 192.168.3.128/25 | 255.255.255.128 | 3.129-3.254 | 3.255 |
| LAN8(50) | 192.168.4.0/26 | 255.255.255.192 | 4.1-4.62 | 4.63 |
| LAN9(20) | 192.168.4.64/27 | 255.255.255.224 | 4.65-4.94 | 4.95 |
| WAN1(2) | 192.168.4.96/30 | 255.255.255.252 | 4.97-4.98 | 4.99 |
| WAN2(2) | 192.168.4.100/30 | 255.255.255.252 | 4.101-4.102 | 4.103 |
| WAN3(2) | 192.168.4.104/30 | 255.255.255.252 | 4.105-4.106 | 4.107 |
| WAN4(2) | 192.168.4.108/30 | 255.255.255.252 | 4.109-4.110 | 4.11 |